ΠΙΝΑΚΑΣ 1. International System of Units (Système International d’ Unitès) Διεθνές

Σύστημα Μονάδων

Θεμελιώδεις μονάδες του SI
Quantity | Ποσότητα | Unit Name | Όνομα Μονάδας | Σύμβολο Μονάδας
Length | Μήκος | meter | μέτρο | m
Mass | Μάζα | kilogram | χιλιόγραμμο | kg
Time | Χρόνος | second | δευτερόλεπτο | s
Electric Current | Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος | ampere | αμπέρ | A
Thermodynamic temperature | Θερμοδυναμική θερμοκρασία | Kelvin | κέλβιν | K
Luminous Intensity | Ένταση φωτεινής ακτινοβολίας | candela | κηρίο | cd
Amount of Substance | Ποσό ουσίας | mole | γραμμομόριο | mol

Συμπληρωματικές μονάδες του SI
Quantity | Ποσότητα | Unit Name | Όνομα Μονάδας | Σύμβολο Μονάδας
Plane angle | Επίπεδη γωνία | radian | ακτίνιο | rad
Solid angle | Στερεά γωνία | steradian | στερεακτίνιο | sr

Παράγωγες μονάδες του SI (στις οποίες έχει αποδοθεί ειδικό όνομα)
Quantity | Ποσότητα | Unit Name | Όνομα Μονάδας | Σύμβολο Μονάδας | Ισοδύναμη Μονάδα
M ε Παράγωγες Μονάδες SI | Με Βασικές Μονάδες SI
Frequency | Συχνότητα | hertz | χερτζ | H |  | s-1
Force | Δύναμη | newton | νιούτον | N |  | kg·m·s-2
Pressure, stress | Πίεση, τάση | pascal | πασκάλ | Pa | N/m2 | m-1·kg· s-2
Work | Έργο | joule | τζουλ | J | N·m | m2·kg· s-2
Energy | Ενέργεια | joule | τζουλ | J | N·m | m2·kg· s-2
Quantity of heat | Ποσό θερμότητας | joule | τζουλ | J | N·m | m2·kg· s-2
Power | Ισχύς | watt | βατ | W | J/s | m2·kg· s-3
Electric charge | Ηλεκτρικό φορτίο | coulomb | κουλόμπ | C | A·s | A·s
Potential | Διαφορά δυναμικού | volt | βολτ | V | W/A | m2·kg· s-3·A-1
Capacitance | Χωρητικότητα | farad | φαράντ | F | C/V | m-2·kg-1· s4·A2
Electric resistance | Ηλεκτρική αντίσταση | ohm | ωμ | Ω | V/A | m2·kg· s-3·A-2
Electric conductance | Ηλεκτρική αγωγιμότητα | siemens | σήμενς | S | A/V | m-2·kg-1· s3·A2
Magnetic flux | Μαγνητική ροή | weber | βέμπερ | Wb | V·s | m2·kg· s-2·A-1
Magnetic flux density | Πυκνότητα μαγνητικής ροής | tesla | τέσλα | T | Wb/m2 | kg· s-2·A-1
Inductance | E παγωγή | henry | χένρυ | H | Wb/A | m2·kg· s-2·A-2
Temperature | Θερμοκρασία κελσίου | Celsius | βαθμοί κελσίου | ºC |  | KT-273,15
Luminous flux | Φωτεινή ροή | lumen | λούμεν | lm | cd·sr | m2·m-2·cd=cd
Illuminance | Ποσό φωτισμού | lux | λουξ | lx | lm/m2 | m2·m-4·cd= m-2·cd
Activity (referred to a radionuclide) | Ραδιενέργεια (Ενεργότητα) | becquerel | μπεκερέλ | Bq |  | s-1
Absorbed dose | Απορρόφηση ακτινοβολίας | gray | γκρέϋ | Gy | J/kg | m2·s-2
Dose equivalent | Ισοδύναμο απορροφούμενης ακτινοβολίας | sievert | σήβερτ | Sv | J/kg | m2·s-2
Catalytic activity | Καταλυτική ενεργότητα | katal | κατάλ | kat |  | s-1·mol

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μονάδες που δεν ανήκουν στο Διεθνές Σύστημα SI

Quantity | Ποσότητα | Unit Name | Όνομα Μονάδας | Σύμβολο Μονάδας | Τρόπος Ορισμού Με Μονάδες SI
Time | Χρόνος | minute | λεπτό | min | 1 min= 60 s
hour | ώρα | h | 1 h= 60 min= 3600 s
day | ημέρα | d | 1 d= 24 h= 86400 s
year | έτος | y | 1 y= 3,156·107 s
Volume | Όγκος | liter | λίτρο | L | 1 L= 10-3 m3
Angle | Γωνία | degree | μοίρα | º | 1º= (π/180) rad
minute | λεπτό | ´ | 1´=(1/60)º
second | δευτερόλεπτο | ´´ | 1´´=(1/60)´
Pressure | Πίεση | bar | μπαρ | bar | 1 bar= 105 Pa
torr | τορ | Torr | 1 Torr= 133,3224 Pa
atmosphere | κανονική ατμόσφαιρα | atm | 1 atm= 101 325 Pa
technical atmosphere | τεχνική ατμόσφαιρα | at | 1 at=98066.5 Pa
conventional millimeter of mercury | συμβατικό χιλιοστό υδραργύρου | mmHg | 1 mmHg= 133,322 Pa
conventional millimeter of water | συμβατικό χιλιοστό νερού | mmH20 | 1 mm H20= 9,80665 Pa
Length | Μήκος | ångström | άγκστρομ | Å | 1 Å= 10-10 m
inch | ίντσα | in | 1 in= 2,540·10-2m
foot | πόδι | ft | 1 ft= 3,048·10-1m
yard | γιάρδα | yd | 1 yd=9,144·10-1m
mile | μίλι | ml | 1 ml=1,609344·103m
light year | έτη φωτός | - | 9,461·1015m
Activity | Ραδιενέργεια (ενεργότητα) | curie | κιουρί | Ci | 1 Ci= 3,7 X 1010 Bq
Energy | Ενέργεια | erg | έργιο | erg | 1 erg= 10-7 J
calorie | θερμίδα | cal | 1 cal (15º C)=4,1855 J
electron volt | ηλεκτρονιοβόλτ | eV | 1 eV= 1,602·10-19J
Brittanic thermodynamic unit | Βρετανική μονάδα θερμότητας | Btu | 1 Btu= 1055,056 J
kilowatt-hour | κιλοβατώρα | kWh | 1 kWh= 3,600·106 J
Exposure to X-or γ- radiation | Έκθεση σε Χ- ή γ- ακτινοβολία | roentgen | ρέντγκεν | R | 1 R= 2,58 X 10-4 C/kg
Absorbed dose of ionizing radiation | Απορροφούμενη δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας | rad | ραντ | rad, rd | 1 rad= 10-2 Gy
Dose equivalent | Ισοδύναμο δόσης ακτινοβολίας | rem | ρεμ | rem | 1 rem= 10-2 Sv
Attenuation | Εξασθένηση | neper | νεπέρ | Np | 1 Np= 1
Temperature | Θερμοκρασία | Fahrenheit | φαρενάιτ | ºF | 1 ºFt= KºR-459,67
Rankine | ράνκιν | ºR | 1 ºR=5/9K
Level | Στάθμη | bel | μπελ | B | 1 B= 0,5(ln10)Np

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τα Προθέματα του SI

Παράγοντας πολλαπλασιασμού | Prefix | Πρόθεμα | Σύμβολο
1024 | yotta | γυότα | Y
1021 | zeta | ζέτα | Z
1018 | exa | έξα | E
1015 | peta | πέτα | P
1012 | tera | τέρα | T
109 | giga | γίγα | G
106 | mega | μέγα | M
103 | kilo | χίλιο | k
102 | hecto | έκτο | h
101 | deca | δέκα | da
10-1 | deci | δέκατο | d
10-2 | centi | εκατοστό | c
10-3 | milli | χιλιοστό | m
10-6 | micro | μίκρο | μ
10-9 | nano | νάνο | n
10-12 | pico | πίκο | p
10-15 | fempto | φέμπτο | f
10-18 | atto | άτο | a
10-21 | zepto | ζέπτο | z

Παπουτσής Γ. Δημήτριος

Ιατρός